Список вопросов для проверки знаний по радиационной безопасности 22.10.2026
возможны несколько правильных ответов                 _______________Ф.И.О_______________________

	1. Каковы средние за 5 лет годовые пределы доз для населения и персонала группы А?

	  1 мЗв и 20 мЗв

	  5 мЗв и 50 мЗв

	  1,2  мЗв и 12 мЗв

	  0,05 Р и 2 Р



	2. Какое проектное значение мощности дозы устанавливается для помещений временного пребывания персонала группы А

	  24 мкЗв/ч

	  15 мкЗв/ч

	  12 мкЗв/ч

	  48 мкЗв/ч



	3. Какое проектное значение мощности дозы устанавливается для помещений постоянного пребывания персонала группы А

	  6,0 мкЗв/ч

	  18,0 мкЗв/ч

	  12,0 мкЗв/ч



	4. Основные нормативные документы Роспотребнадзора в области радиационной безопасности

	  СанПиН 2.6.1.2523 – 09 НРБ-99/2009 

	  СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ-99/2010

	  СанПиН 2.6.4115-25 и СанПиН 2.6.1.2573-10



	5. Какое значение мощности дозы устанавливается для помещений смежных по вертикали и горизонтали с рабочей камерой (процедурной) ускорителя, без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, уборная, кладовая и др.).

	  5,0 мкЗв/ч

	  3,6 мкЗв/ч

	  6,0 мкЗв/ч



	6. Какое значение мощности дозы устанавливается для помещений с постоянными рабочими местами персонала группы Б

	  2,4 мкЗв/ч

	  1,2 мкЗв/ч

	  1,0 мкЗв/ч



	7. Действия в аварийных ситуациях на установках, если сломалось оборудование в защищенных залах (бункерах) типа вакуумного насоса, электронного блока, датчик пучка и т.п..

	  не входить ни в коем случае, вызвать сотрудника ОРИиРБ, получить письменное разрешение на проведение ремонтных работ

	  действовать в соответствии с инструкцией по радиационной безопасности на установке. 

	  выключить оборудование, генерирующее ИИ, подождать в течение запретного периода, если установлен для озона, использовать средства инд. и опер. доз. контроля.



	8. Какое значение мощности дозы устанавливается для помещений эпизодического пребывания персонала группы Б (технический этаж, подвал, чердак и т.п.)

	  20 мкЗв/ч

	  15 мкЗв/ч

	  24 мкЗв/ч



	9. Что подразумевается под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии

	  отсутствие удостоверения о проверке знаний

	  нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде

	  работа без индивидуального дозиметра



	10. По каким параметрам устанавливается запретный период на вход в помещение с генерирующим источником ИИ после его отключения


	  концентрация формальдегида

	  концентрация озона

	  наведенная активность



	11. Действия в аварийной ситуации: пожар в помещениях ИЯФ СО РАН, где имеются радионуклидные  и другие источники ионизирующих излучений

	  сообщить руководителю подразделения, начальнику смены охраны т.49-14, организовать самостоятельное тушение пожара подручными средствами. 

	  сообщить о пожаре по телефону 01 (сотовый 112) в пожарную охрану (при этом необходимо сообщить адрес, есть ли угроза людям, свою фамилию, контактный телефон) продублировать сообщение начальнику смены охраны т.49-14.  принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. Организовать встречу пожарных подразделений 

	  При угрозе жизни покинуть помещение, здание.

	  Находящиеся поблизости от очага загорания сотрудники Института, а также прибывшая пожарная охрана должны приступить к тушению пожара немедленно, не дожидаясь прибытия сотрудников Отдела РИиРБ. При этом тушение пожара необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).



	12. Что запрещено на установках, генерирующих ИИ

	  изменение конструкции установки и/или её защиты без согласования с ОРИиРБ

	  генерация озона

	  экскурсии в радиационно-опасные помещения мимо пультовой с начальником смены,  оператором, дежурными по установке

	  создание новых установок и запуск в работу без согласования с ОРИиРБ и оформления необходимых документов

	  обход системы блокировок



	13. Что необходимо для допуска лиц из других организаций (прикомандированных) к работе на установках ИЯФ, генерирующих ИИ?

	  согласовать списки с канцелярией, бухгалтерией ИЯФ, ООТиООС, бюро пропусков, ОК

	  договор о научно-техническом сотрудничестве между  организациями (для постоянных) или письмо от руководителя направляющей организации (для разовых работ, визитов)

	  оформить соглашение об охране труда - приложение к договору 

	  обеспечить средствами ИДК (индивидуального доз. контроля)

	  издать приказ по ИЯФ СО РАН о присвоении гр. А 

	  мед. справка о допуске к работам с ИИ



	14. Запрещается при работе с средствами ИДК типа ТЛД ДВГН -01 (термолюминесцентных дозиметров на LiF)

	  размещать их в нерабочее время в местах с некоторым потоком тепловых нейтронов.

	  сдавать в багаж 

	  использовать в смешанных фотонно-нейтронных полях






	15. Можно ли передавать ЗРИ в другие организации?

	  Да, если организация относится к Минобрнауки

	  Нет, ни в коем случае

	  Да, если у той организации есть лицензия/регистрация Ростехнадзора и оформляются все необходимые документы



	16. Можно ли самостоятельно покупать ЗРИ в подразделение ИЯФ?

	  Да, если по ФЗ №44

	  Нет
  Да, через ОКИП


	17. Ответственность  за утерю ЗРИ 

	  Административная 

	  Уголовная

	  М.б. и уголовная и административная и дисциплинарная



	18. Можно ли перевозить ЗРИ в автотранспорте

	  Да, но только ЗРИ 4,5 категорий опасности и с поверенным дозиметром.

	  Да, если транспорт специализированный, принадлежит организации с лицензией и при оформлении перевозки через ОРИиРБ (договор, оповещение Ростехнадзора).

	  Нет



	19. Кто является ответственным за выданный на руки из хранилища  ЗРИ  лицом?

	  матответственное лицо в подразделении

	  заведующий лабораторией/руководитель подразделения

	  лицо, на которое оформлено требование на выдачу ЗРИ



	20. Куда можно поместить источник при ремонтно-наладочных работах на установке, в которую ЗРИ вмонтирован, «на время»?

	  в ящик рабочего стола

	  в кассу с радиодеталями/метизами в отдельную ячейку

	  в специально предназначенный для этого сейф, дубликат ключа от которого предоставлен начальнику ОРИиРБ



	21. Кто имеет право проконтролировать наличие ЗРИ

	  инспектор Ростехнадзора

	  начальник ОРИиРБ

	  сотрудник ФМБА

	  сотрудник ФСБ



	22. Какие источники (ЗРИ) освобождены от учета в госсистеме

	  1-й категории по потенциальной радиационной опасности

	  меньше МЗА

	  5-й категории по потенциальной радиационной опасности



	23. Может ли ИЯФ работать с ЗРИ 1-3-й категорий по радиационной опасности

	  Да, только ОРИиРБ

	  Да, но потребуется отдельная лицензия
  Да, но потребуется отдельная лицензия, признание ИЯФ эксплуатирующей организацией и доп. меры по физической защите источников.



	24. Что делать, если в период между ежегодными инвентаризациями наличия ЗРИ, источника не обнаружено

	  Написать заявление на матпомощь

	  Ждать ежегодную инвентаризацию
  Известить нач. ОРИиРБ и непосредственного руководителя
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